석유계 잔사유 피치의 화학적 개질에 의한 수중에서 코발트 제거

최태령1, 최석순1,2,✝

1세명대학교 환경안전시스템공학과, 2세명대학교 바이오환경공학과

Removal of Cobalt from Water Phase by Chemical Modification of Petroleum Residue Pitch

Tay Ryeong Choi1 and Suk Soon Choi1,2,

최석순(E-mail: sschoi@semyung.ac.kr)

1Department of Environment Safety System Engineering, Semyung University, Korea

2Department of Biological and Environmental Engineering, Semyung University, Korea

키워드 : 석유 잔사유 피치, 화학적 개질,  코발트 제거

석유계 잔사유 피치(pitch)를 원료로 사용하여 제조된 활성탄은 가격 경쟁력이 뛰어나고, 상용 활성탄보다 우수한 물성을 갖고 있다. 또한, 피치는 일정한 온도 이상에서 연화되는 특성이 있기 때문에 다양한 형태로 성형이 가능하며, 분자량 조절을 통하여 기공 조절이 가능한 장점을 가지고 있다. 본 연구에서는 석유계 피치를 특성을 고려하여, 수중에 용해된  코발트 이온을 효과적으로 제거하는 흡착제로 개발하고자 하였다. 특히, 코발트는 매우 높은 독성의 중금속으로 인간과 환경에 위험을 준다고 알려졌다. 그리고 환경에서의 코발트 존재로 인하여    심장병, 저혈압, 구토, 유전적 변화에 의한 돌연변이를 일으킨다고 보고되었다. 따라서 산업 폐수 및 수중에 함유된 코발트 이온을 효과적으로 처리할 수 있는 새로운 기술 개발이 요구되고 있다. 이 연구에서는 석유계 잔사유 피치에 화학적 개질을 수행하였으며, 개질된 흡착제를 이용하여 수중에 용해된 코발트의 제거효율 향상에 관한 실험적 고찰이 이루어졌다.

사사

이 연구는 산업통산자원부 및 산업기술평가관리원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(20012763).